**Einführung am Arbeitsplatz**

**Spengler, Sanitär- / Heizungsinstallateur, Lüftungsanlagebauer, Haustechnikpraktiker**

**Ziel: Die temporär arbeitende Person kennt die wichtigsten Gefährdungen am Arbeitsplatz**

Die verantwortliche Person auf der Baustelle muss sicherstellen, dass die temporär arbeitende Person die wichtigsten Sicherheitsregeln am Arbeitsplatz kennt. Zur minimalen Einführung auf der Baustelle gehört:

* eine Einführung über die Sicherheitsorganisation auf der Baustelle
* eine Instruktion der wichtigsten Sicherheitsregeln

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Einführung in die Sicherheitsorganisation auf der Baustelle** | | erledigt | |
| 1.1 | Bekanntgabe der Ansprechperson für Sicherheitsfragen auf der Baustelle | | **□** | |
| 1.2 | Aufbewahrungsort des Erste Hilfe Materials | | **□** | |
| 1.3 | Regelung der Alarmierung in einem Notfall | | **□** | |
| 1.4 | Sammelplatz für Alarmfall bekanntgeben | | **□** | |
| 1.5 | Regelung betreffend Alkohol und Suchtmitteln | | **□** | |
| **2** | **Abfrage (wenn nötig Instruktion) der wichtigsten Sicherheitsregeln** | | |  |
| 2.1 | Sicherheitspass vorhanden? | | | **□** Ja / **□** Nein |
| 2.2 | Ausbildung Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) | | | **□** Ja / **□** Nein |
| 2.3 | Instruktion der lebenswichtigen Regeln Gebäudetechnik | | | □ |
| 2.4 | Anwendung Schutzhelmtragpflicht und der übrigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | | | **□** |
| 2.5 | Verkehrswege – Stolperfallen | | | **□** |
| 2.6 | Boden-/Wandöffnungen müssen grundsätzlich abgedeckt oder abgeschrankt sein | | | **□** |
| 2.7 | Seitenschutz bei Arbeitsplätzen und Verkehrswegen höher als 2 Meter | | | **□** |
| 2.8 | Fassadengerüstpflicht ab 3 Meter Gebäudehöhe (Absturzhöhe) | | | **□** |
| 2.9 | Arbeiten mit Flex / Trennschleifer nur mit PSA und montiertem Schutz | | | **□** |
| **Durchführungsbestätigung:** | | | | |
| Firma / zuständiger Vorgesetzter: | | **Datum:** | | |
| Instruierte Person: | | **Datum:** | | |