Muster: Sicherheitsregeln

* Verwenden Sie nur Maschinen und Einrichtungen, für die Sie instruiert oder ausgebildet sind.
* Fahren Sie nur Stapler, wenn Sie dafür ausgebildet sind und den Ausweis besitzen.
* Verwenden Sie elektrische Geräte bei Montagearbeiten nur mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI, RCD).
* Warnschilder für Gefahr, Vorsicht und Rauchverbot sind für Ihre Sicherheit und müssen

beachtet werden.

* Die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen müssen getragen werden.
* Wenn Sie sich während der Arbeit plötzlich unwohl fühlen, so hören Sie auf zu arbeiten

und melden Sie sich bei Ihrem Vorgesetzten.

* Der Arbeitsplatz muss sauber und in Ordnung gehalten werden.
* Halten Sie Verkehrswege sauber und frei von Stolperstellen und rutschigen Stoffen.
* Versorgen Sie Material und Geräte nach ihrem Gebrauch dorthin, wo sie hingehören.
* Melden Sie sicherheitswidrige Zustände (z.B. defekte Maschinen und Geräte) und

Handlungen Ihrem Vorgesetzten.

* Druckluft kann sehr gefährlich sein. Richten Sie nie eine Druckluftpistole gegen einen

Menschen. Verwenden Sie nur Mehrlochdüsen oder druckluftreduzierte (max. 3,5 bar)

Pistolen.

* Unter keinen Umständen dürfen Sie Sicherheitseinrichtungen ausser Kraft setzen

(Endschalter überbrücken), umgehen oder blockieren.

* Bei Maschinen mit Sicherheitsbauteilen (z.B. Schutzhaube an Winkelschleifer, Kreissäge)

sind diese immer in der Schutzstellung zu halten.

* Tragen Sie generell Ihre Sicherheitsschuhe.
* Arbeiten oder gehen Sie nie unter aufgehängten Lasten.
* Vor Instandhaltungsarbeiten (ölen, schmieren, reinigen, reparieren von Anlagen und Maschinen sowie vor Arbeiten an elektrischen Geräten) ist die Stromführung zu unterbrechen und gegen Wiedereinschalten mit einem Vorhängeschloss zu sichern.
* Das Mitfahren auf Transportfahrzeugen (Stapler) ist für alle ausser dem autorisierten Fahrer

untersagt.

* Benutzen Sie PSA gegen Absturz nur, wenn Sie dafür ausgebildet sind.
* Im Bereich von Kranen und Gerüsten besteht Helmtragepflicht. Bei Arbeiten in der Höhe muss der Helm mit einem Kinnband fixiert werden.

Wählen Sie aus den obigen Beispielen die für Ihren Betrieb zutreffenden Sicherheitsregeln aus und ergänzen Sie diese bei Bedarf mit eigenen Sicherheitsregeln.