Checkliste Baustellenkontrolle

Ausgefüllt am:

Ausgefüllt von:

für Objekt:

**Allgemeines**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind zu allen Arbeitsplätzen sichere Zugänge vorhanden?* Baustellenzugänge min. 1 m, übrige min. 60 cm breit
* freigehalten
* Laufstege mit beidseitigem Seitenschutz über beschränkt / nicht durchbruchsicheren Flächen (Geländer, Zwischenholm, Bordbrett)
* Rutschsicherung bei Steigungen > 10%
* Handlauf bei Treppen > 5 Stufen
* Seitenschutz bei Absturzhöhe ab 2 m
* Seitenschutz bei Absturzhöhe ab 50 cm bis 2 m
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Stehen den Mitarbeitenden nachstehende PSA zur Verfügung und werden sie bei entsprechender Gefährdung getragen?* Gehörschutz (Lärm)
* Augen-/Gesichtsschutz (Spitzen, Schleifen, Trennschneiden etc.)
* Atemschutz (Schleifen, Schneiden, Stäube etc.)
* Handschuhe
* Sicherheitsschuhe
* Schutzhelm
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind Mitarbeitende, die im Verkehrsbereich arbeiten, für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar (Arbeitskleider mit lichtreflektierenden Flächen)? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Ist sichergestellt, dass Mitarbeitende und Drittpersonen (Mitarbeitende von anderen Firmen, Passanten) durch herunterfallende Gegenstände nicht gefährdet werden?Gefahrenstellen markieren oder abschranken. | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind genügend Schutzeinrichtungen für die verwendeten Steckdosen vorhanden und funktionieren diese?Zu den Schutzeinrichtungen gehören:* Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutz/RCD)
* Sicherungen (Leitungsschutzschalter)
* Abdeckungen
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind alle verwendeten Kabel, Stecker und Abdeckungen intakt, d.h. ohne Beschädigung und nicht mit Isolierband «geflickt»? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind Gefahrstoffe (bspw. Chemikalien, Lösungsmittel) in geeigneten und korrekt gekennzeichneten Behältern über Auffangwannen gelagert und die Sicherheitsdatenblätter (für den Not- / Havariefall) vor Ort zugänglich? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind die Mittel für den Notfall an einem gut zugänglichen, gut sichtbar gekennzeichneten Standort vorhanden (Liste mit Notfallnummer, Notfallapotheke mit sauberem und vollständigem Inhalt?) | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Gibt es ein Baustellen-WC mit Wasser zum Händewaschen, getrennt für Frauen/Männer, sauberer Zustand? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Ist sichergestellt, dass die Fluchtwege immer frei und die Notausgänge nicht verstellt oder abgeschlossen sind? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Wird Ordnung gehalten im Werkzeugkasten, in Schränken, im Bauwagen? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Wissen die Mitarbeitenden, dass * sich Explosionsbereiche bei Gasen und Dämpfen durch Messungen bestimmen lassen?
* auch viele scheinbar nicht brennbare Stoffe (insbesondere Leichtmetalle) feinverteilt explodieren können?
* feinverteilte Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube oder Gemische eine Explosionsgefahr darstellen?
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |

**Absturzsicherung**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind auf Ihren Baustellen alle Arbeitsplätze ab 2 m Höhe mit Seitenschutz (Geländer, Zwischenholm, Bordbrett) korrekt gesichert, so dass keine Absturzgefahr besteht? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind sämtliche Bodenöffnungen abgedeckt oder sicher umwehrt, die Treppen mit Geländer versehen? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind auch Installationsschächte und Liftschachtöffnungen gesichert? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind Gerüste (Bock-, Fahr-, Fassadengerüste) standsicher aufgestellt, bei Höhen von mehr als 2m mit einem dreiteiligen Seitenschutz versehen? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Haben alle Mitarbeitenden, die mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) arbeiten, einen Ausbildungsnachweis? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |

**Fassadengerüste**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ist das Gerüst für die auszuführenden Arbeiten genügend tragfähig?* Verputz- und Malergerüst: 200 kg/m2
* Maurergerüst: 300 kg/m2
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Ist die minimal erforderliche Gangbreite vorhanden?* 60 cm bei Verputz- und Malergerüsten
* 90 cm bei Maurergerüsten
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Ist das Gerüst stabil?* steht auf tragfähiger Unterlage
* Gerüstfronten diagonal ausgesteift (mit diagonalen Verstrebungen versehen)
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind genügend Verankerungen vorhanden und diese zug- und druckfest?* Bei unverkleideten Gerüsten 1 Verankerung pro ca. 5 Gerüstfelder. Wo nötig ist die Anzahl zu erhöhen, z.B. bei verkleideten Gerüsten, Spenglergängen, Aussentreppen oder Aufzügen.
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Weisen die Gerüstbretter für die vorhandene Spannweite die notwendige Stärke auf?* Schaltafeln sind als Gerüstbeläge verboten!
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind die Gerüstbeläge in gutem Zustand, frei von „Brettfallen“ und insbesondere an den Eckübergängen gegen Verrutschen gesichert?Häufigste Mängel: eingesägtes/faulendes Holz, Risse, verbogenes Metall, Altersschwäche, Verschmutzung | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind sämtliche Gerüstgänge an den Aussenseiten mit einem Seitenschutz gesichert?Der Seitenschutz besteht aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett. | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Sind auch auf der Innenseite der Gerüstgänge an allen Stellen, wo der Fassadenabstand mehr als 30 cm beträgt, Absturzsicherungen vorhanden? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Ist der Spenglergang vorschriftsmässig erstellt?* Belag maximal 1m unterhalb des Dachrands.
* Oberkante des Seitenschutzes mindestens 80 cm oberhalb des Dachrands.
 | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Bei Dächern mit Neigung von 30° und mehr:Ist der Seitenschutz des Spenglergangs als Dachdeckerschutzwand ausgebildet? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Ist den Mitarbeitern bekannt, dass Änderungen am Gerüst nur mit Zustimmung der Bauleitung und nur durch den Gerüstersteller vorgenommen werden dürfen? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |
|  | Wissen Ihre Mitarbeiter, dass sie Mängel am Gerüst sofort dem Vorgesetzten melden müssen? | [ ]  ja[ ]  teilweise[ ]  nein |       |