Modello: Regole di sicurezza

* Utilizzate solo macchine e attrezzature per le quali siete stati istruiti o formati.
* Guidate i carrelli elevatori solo se siete stati formati a tale scopo e se disponete di una patente valida per la corrispondente macchina.
* Durante i lavori d'installazione utilizzate solo apparecchi elettrici con interruttore a corrente differenziale (FI, RCD).
* I segnali di pericolo, prudenza e di divieto di fumare sono intesi per la vostra sicurezza e devono essere rispettati.
* I dispositivi di protezione personale messi a vostra disposizione devono essere indossati.
* Se vi sentite improvvisamente male durante il lavoro, smettete di lavorare e annunciatevi al vostro superiore.
* Il posto di lavoro deve essere mantenuto pulito e in ordine.
* Mantenete i passaggi puliti e liberi da ostacoli che possono farvi inciampare e da materiali scivolosi.
* Dopo l'uso, riponete i materiali e le attrezzature al loro giusto luogo di deposito.
* Segnalate eventuali circostanze non sicure (ad es. macchine e attrezzature difettose) e comportamenti pericolosi al vostro superiore.
* L'aria compressa può essere molto pericolosa. Non puntate mai una pistola ad aria compressa contro una persona. Utilizzate solo ugelli multiforo o pistole a pressione ridotta (mass. 3,5 bar).
* È vietato escludere i dispositivi di sicurezza (bypassare interruttori), eluderli o bloccarli.
* Macchine con componenti di sicurezza (ad es. cappuccio protettivo su smerigliatrice angolare, sega circolare) devono essere sempre tenute nella posizione di protezione.
* Indossate sempre le vostre scarpe di sicurezza.
* Non lavorate o camminate mai sotto carichi sospesi.
* Prima di eseguire lavori di manutenzione (oliatura, lubrificazione, pulizia, riparazione di apparecchi e macchine e prima di lavorare su apparecchi elettrici), l'alimentazione elettrica deve essere interrotta e bloccata con un lucchetto per evitare che venga reinserita.
* Spostarsi utilizzando mezzi di trasporto (carrelli elevatori) è vietato per tutti, ad eccezione dell'autista autorizzato.
* Utilizzate i DPI contro le cadute dall'alto solo se siete stati formati a tale scopo.
* Nell'area delle gru e dei ponteggi è obbligatorio indossare il casco di protezione. Quando lavorate in altezza, il casco deve essere fissato con una mentoniera.

Selezionate le regole di sicurezza applicabili alla vostra azienda, integrate le stesse con le vostre regole di sicurezza e inseritele nell'apposita tabella.