Checkliste Arbeitsmittel  
(Werkzeuge, Maschinen, Geräte)

Ausgefüllt am:

Ausgefüllt von:

für Objekt:

**Allgemeines**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Liegen für Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, Geräte) mit Baujahr 1997 oder jünger eine **Konformitätserklärung** des Herstellers oder Verkäufers vor? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 2 | Sind **Bedienungsanleitungen** und **Sicherheitshinweise** der Arbeitsmittel vorhanden und am Arbeitsplatz jederzeit griffbereit? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 3 | Sind die **Benützer/-innen** für das korrekte Arbeiten an den Arbeitsmitteln **geschult (ausgebildet, instruiert)**?  Sind die **Schulungen** (Ausbildungen, Instruktionen) **dokumentiert**? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 4 | Wird die Belegschaft einmal im Jahr **für Gefährdungen sensibilisiert**, die durch Vergessen, Bequemlichkeit und Unterschätzen der Gefahren entstehen? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 5 | Wird das **Befolgen der gültigen Regelungen** von den Vorgesetzten kontrolliert und durchgesetzt? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 6 | Werden die **Arbeitsmittel regelmässig** gemäss den Angaben des Herstellers durch fachkundige Personen **gewartet** (Angaben der Hersteller beachten!)? | ja  teilweise  nein |  |

**Handwerkzeuge**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Werden bei der Beschaffung von Handwerkzeugen auch ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt (bspw. handgerechte Form der Griffe)? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 2 | Sind die Stiele und Griffe der Handwerkzeuge   * in gutem Zustand * korrekt in die Werkzeuge eingesetzt? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 3 | Werden die Schneidwerkzeuge regelmässig geschliffen? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 4 | Werden die Handwerkzeuge regelmässig gereinigt? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 5 | Ist das Personal im Arbeiten mit den Werkzeugen, insbesondere den Spezialwerkzeugen, instruiert?  Wichtige Instruktionsthemen:   * Korrekte Verwendung der Werkzeuge * Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) * Ordnungsgemässe Aufbewahrung * Unterhalt der Werkzeuge | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 6 | Werden die Handwerkzeuge an geeigneten Orten aufbewahrt?  Sind die Spitzen oder Schneiden der Werkzeuge bei der Aufbewahrung geschützt? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 7 | Wird systematisch dafür gesorgt, dass nicht mit beschädigten oder abgenutzten Werkzeugen gearbeitet wird? | ja  teilweise  nein |  |

**Elektrohandwerkzeuge**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Wird beim Kauf von Elektrohandwerkzeugen auch ergonomischen Gesichtspunkten Rechnung getragen (bspw. handgerechte Form der Griffe)? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 2 | Sind der Ein/Aus-Schalter der Maschinen und der elektrische Anschluss (Kabel, Stecker) in gutem Zustand?   * Keine abgesägten oder abgebrochenen Schutzleiter-Kontaktstifte * Keine gespaltenen, rissigen oder abgeänderten Stecker * Keine beschädigten Kabel | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 3 | Sind die Elektrohandwerkzeuge nach wie vor mit der beim Kauf mitgelieferten Schutzeinrichtung ausgestattet? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 4 | Sind die Schleifscheiben entsprechend der Leistung der Maschinen dimensioniert (Durchmesser, Drehgeschwindigkeit) und ist deren Verfalldatum noch nicht abgelaufen? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 5 | Sind alle Verlängerungskabel und Kabelrollen in gutem Zustand?   * Keine beschädigten Isolationen * Keine abgesägten oder abgebrochenen Schutzkragen * Schutzleiter an Stecker und Kupplung vorhanden und nicht beschädigt | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 6 | Werden Elektrogeräte auf Baustellen, im Freien und in Nassbereichen nur über Steckdosen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI-Schutz/ RCD) betrieben? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 7 | Ist sichergestellt, dass defekte Maschinen nicht mehr weiter verwendet und umgehend der im Betrieb für die Reparaturen zuständigen Person übergeben werden? | ja  teilweise  nein |  |

**Instandhaltung**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Werden Instandhaltungsarbeiten sorgfältig geplant?   * Gefährdungen ermittelt * Angaben in Betriebsanleitung beachtet * Qualifizierte, instruierte Person beauftragt * Klare Aufträge * Verantwortliche Person bestimmt | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 2 | Wird nach Plan gearbeitet?   * Fremdpersonal über Besonderheiten und Sicherheitsregeln im Betrieb instruiert * Keine Improvisation * Vorgeschriebene Hilfsmittel / PSA verwendet * Erste Hilfe sichergestellt | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 3 | Werden vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten alle Energiequellen und Materialströme ausgeschaltet und die Anlage mit dem persönlichen Vorhängeschloss gesichert? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 4 | Wird dafür gesorgt, dass von vorhandenen Energien keine Gefahr ausgeht (bspw. hydraulische und pneumatische Energien, gespannte Federn, angehobene Lasten)? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 5 | Ist sichergestellt, dass keine Absturzrisiken eingegangen werden?  Massnahmen gegen Absturz in nachstehender Reihenfolge treffen:   * fest installierte Zugangstreppen und Podeste * mobile Hubarbeitsbühnen, Rollgerüste * tragbare Leitern * pers. Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 6 | Werden für Elektroarbeiten nur Profis eingesetzt? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 7 | Werden Massnahmen zum Vermeiden von Bränden und Explosionen getroffen (bspw. Schweisserlaubnis)? | ja  teilweise  nein |  |
| 1. 8 | Wird bei Arbeiten in engen Räumen für gute Luft gesorgt und werden allein arbeitende Personen ständig von aussen überwacht? | ja  teilweise  nein |  |