Checkliste Infrastruktur

Ausgefüllt am:

Ausgefüllt von:

für Objekt:

**Böden, Bodenöffnungen, Wandöffnungen**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind die Bodenbeläge rutschfest und den Verhältnissen angepasst?  (Je nach Verhältnissen raue Oberfläche, Platten mit Nocken, gerillter Belag usw.; Keramische und Steinböden können durch Fachfirmen auch nachträglich rutschfest gemacht werden.) | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind im Eingangsbereich von Gebäuden geeignete Schmutzschleusen vorhanden, die auch Feuchtigkeit aufnehmen können (bspw. Teppiche oder Trittmatten. Diese so sichern, dass sie nicht verrutschen können und die Kanten nicht aufstehen)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind an besonders kritischen Stellen, z. B. an Treppenkanten, Gleitschutzstreifen angebracht? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Gitterroste so befestigt, dass sie nicht kippen oder abstürzen können und keine Kanten hervorstehen (Gitterroste untereinander so verschrauben, dass Kanten bei Deformierung der Gitter nicht hervorstehen)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind alle Absturzstellen von Bodenöffnungen, z.B. Treppenöffnungen, mit Geländern von min. 1 m Höhe gesichert (bei ortsfesten Zugängen zu maschinellen Anlagen mind. 110 cm Höhe)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die Geländer so dimensioniert und so befestigt, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten (Jedes Geländerteil muss einer Belastung von 1000 N bzw. 102 kg standhalten)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die Abdeckungen von Bodenöffnungen genügend tragfähig und können sie von Personen und wo nötig von Fahrzeugen gefahrlos betreten bzw. befahren werden? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Einrichtungen vorhanden, mit denen die Absturzkanten bei geöffnetem Bodendeckel gesichert werden können (Klappgeländer, Sperrstange, Sperrgitter usw.)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind bodenebene Öffnungen für den Durchlass von Schüttgut (z. B. Kies, Holzspäne) so gesichert, dass Personen nicht abstürzen können? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Wandöffnungen mit Einrichtungen gesichert, die ein Abstürzen von Personen verhindern (bspw. mit Brüstung, Geländer, Stange als Brustwehr usw.)? | ja  teilweise  nein |  |

**Verkehrswege für Personen**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind alle Gänge, Treppen und Arbeitsplätze ausreichend beleuchtet und die Leuchten in einwandfreiem Zustand (auch bei Stromausfall)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Verkehrswege für Fussgänger genügend breit (Hauptverkehrswege mind. 120 cm, Nebenverkehrswege mind. 80 cm) und frei von Löchern, Unebenheiten und Stolperfallen? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Treppen ab 4 Stufen und einer Breite von weniger als 1.5 m mit mind. einem Handlauf und Treppen ab 4 Stufen und einer Breite von mehr als 1.5 m mit zwei Handläufen versehen?  Bei Treppen im Freien empfiehlt es sich generell, einen Handlauf anzubringen. | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Absturzstellen mit Geländern oder Brüstungen gesichert (Gestaltung je nach Personengruppen, welche die Verkehrswege und Treppen benützen, z.B. Mitarbeitende, Besucher/innen mit Kindern)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die nötigen Sicherheitskennzeichen vorhanden (z. B. Fluchtwege, Notausgänge, Brandlöschmittel, Sammelplatz)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Wird auf Treppen unmittelbar hinter Türen hingewiesen (Absturzgefahr)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Türen, die sich gegen eine Fahrbahn hin öffnen, mit einer Abschrankung (Barriere) gegen die Fahrbahn gesichert oder mit einem Warnschild gekennzeichnet? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die Verkehrswege für Personen klar und deutlich durch Bodenmarkierungen von Zonen abgegrenzt, die für andere Zwecke bestimmt sind (z.B. Fahrbahnen, Zwischenlager, Bewegungsbereiche von Maschinen usw.)? | ja  teilweise  nein |  |

**Verkehrswege für Fahrzeuge**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ist die Gefahr eines Zusammenstosses zwischen Fahrzeugen und Fussgängern wo immer möglich durch Schutzeinrichtungen vermindert, z.B. durch Abschrankungen oder Schikanen?  Verkehrswege für Fussgänger sollen möglichst von Verkehrswegen für Fahrzeuge getrennt werden! | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind an unübersichtlichen Stellen (z.B. an Einmündungen) Sicherheitseinrichtungen und Signale angebracht (z.B. Verkehrsspiegel, Stoppschilder)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Ist die max. Bodenbelastung, sofern sie beschränkt ist, auf den Verkehrswegen angeschrieben? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Betriebseinrichtungen, die von Fahrzeugen angefahren werden können, mit Schutzvorrichtungen gesichert (z.B. mit Leitplanken, Anfahrschutz an Regalen)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Ist die Neigung der Verkehrswege (z.B. bei Rampen) den Fahrzeugarten und Lasten angepasst (bei manuell gezogenen Fahrzeugen max. 5%, bei Motorfahrzeugen 7 bis max. 10% empfohlen)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Stehen für das Kennzeichnen vorübergehender Gefahren geeignete Mittel zur Verfügung (Abschrankungen, Warnschilder, Warnständer, Markierbänder usw.)? | ja  teilweise  nein |  |

**Fluchtwege und Notausgänge**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind Fluchtwege und Notausgänge klar erkennbar und mit den dafür vorgesehenen Kennzeichnungen versehen? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die Fluchtwege (Treppenanlagen, Gänge und Türen) jederzeit frei begehbar und nicht durch Gegenstände oder Material verstellt (Breite mind. 120 cm)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Notausgänge auch von aussen gekennzeichnet und ist jederzeit sichergestellt, dass sie frei zugänglich sind und von den Einsatzkräften von aussen geöffnet werden können? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Lassen sich Türen, die sich in Fluchtwegen befinden, jederzeit mit einer Hand ohne Hilfsmittel in Fluchtrichtung öffnen (auch bei Stromausfall)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Ist die Beleuchtung der Fluchtwege in gutem Zustand und sind die Fluchtwege auch im Fall eines Stromausfalls zu erkennen (z.B. Leuchtzeichen) und zu begehen (Sicherheitsbeleuchtung)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die Fluchtwege frei von Zünd- und Rauchquellen und brennbaren Materialien (z.B. Kartonschachteln, Gasflaschen, elektrische Geräte wie z.B. Kopierer)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden alle Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsbeleuchtungen, nachleuchtende Kennzeichnungen, elektrische Verriegelungen von Notausgängen usw.) regelmässig (mind. jährlich) sachgerecht gewartet und auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft? | ja  teilweise  nein |  |

**Brandschutz**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wurden das betriebliche Brandschutzkonzept und die baulichen Einrichtungen von den zuständigen Behörden abgenommen (auch nach baulichen Veränderungen)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Wird regelmässig, auch nach Umbauten und Reparaturen, überprüft, ob die Brandabschnitte intakt sind (z. B. keine offenen Durchbrüche in den Brandschutzwänden)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind geeignete und genügend Löscheinrichtungen (Feuerlöscher, Wasserlöschposten usw.) vorhanden, gut zugänglich platziert, gut sichtbar und korrekt gekennzeichnet? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden die Brandmeldeanlagen und Löscheinrichtungen regelmässig von Fachpersonen der Lieferfirma gewartet und wird dies dokumentiert? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Bauten und Anlagen für den raschen und zweckmässigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit ungehindert frei zugänglich? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden brennbare Abfälle in verschliessbaren oder selbstlöschenden Behältern gesammelt und regelmässig fachgerecht entsorgt? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden Räume, in denen brennbare Gase oder Dämpfe entstehen und zu einer Explosionsgefährdung führen können, mit Brand- und/oder Gasmelder überwacht? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Ist gewährleistet, dass alle sich im Gebäude befindenden Personen (in Untergeschossen und in anderen Stockwerken) im Brandfall rechtzeitig alarmiert werden (z.B. durch akustischen Alarm)? | ja  teilweise  nein |  |

**Verschiedenes**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stehen den Mitarbeitenden geeignete Sozialräume (Pausenräume, Toiletten / Garderoben getrennt für Männer und Frauen) zur Verfügung? Werden diese Räume regelmässig gereinigt? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden Wartungsarbeiten an Luftbefeuchtern, Klima- und Heizungsanlagen korrekt (Herstellerangaben, Bedienungsanleitungen) und in den dafür vorgesehenen Intervallen durchgeführt? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die ortsfesten Leitern in Ihrem Betrieb in einwandfreiem Zustand (Sprossen, Holme, Befestigungselemente, Ausstiegshilfen wie Holmverlängerungen/Haltestangen min. 1 m über Ausstiegsebene hinausragend, Ausstiege gegen unbeabsichtigtes Betreten gesichert)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Übergabestellen bei Lagerpodesten und Zwischenböden so gestaltet, dass das Transportgut (z.B. Palette) sicher übergeben werden kann, keine Absturzgefahr für Mitarbeitende besteht und kein Abstürzen von Gegenständen möglich ist (keine Steckgeländer und keine Ketten, sondern z.B. feste Abschrankungen wie Schleusensysteme, Geländer, Fanggitter)? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Ist die Bodenbelastbarkeit von Zwischenböden bekannt und gut sichtbar angeschrieben? Wird die max. zulässige Belastung eingehalten? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind Verantwortliche bestimmt für die Reinigung und Instandhaltung von Verkehrswegen und Infrastrukturanlagen? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Ist der Winterdienst organisiert und stehen die notwendigen Hilfsmittel einsatzbereit zur Verfügung? | ja  teilweise  nein |  |