Checkliste Asbest

Ausgefüllt am:

Ausgefüllt von:

für Objekt:

**Asbest erkennen, richtiger Umgang mit Asbest**

| Pos. | Beschreibung |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wird vor Arbeitsbeginn abgeklärt, ob asbesthaltige Materialien bearbeitet oder entfernt werden müssen? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden die Mitarbeitenden über das Ergebnis der Abklärungen informiert? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Sind die Mitarbeitenden zum Umgang mit Asbest instruiert:   * Asbest erkennen * richtig handeln | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden Spezialfirmen für Asbestsanierungen beigezogen, falls bei der Bearbeitung oder beim Entfernen von asbesthaltigem Material grössere Mengen an gesundheitsgefährdenden Asbestfasern freigesetzt werden können? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden Schutzmassnahmen getroffen, falls bei der Bearbeitung oder beim Entfernen von asbesthaltigem Material geringe Mengen an gesundheitsgefährdenden Asbestfasern freigesetzt werden können? | ja  teilweise  nein |  |
|  | Verfügt die Firma über die Ausrüstung und Material, um Asbest bearbeiten zu können  Atemschutz-Masken (FFP3), Schutzanzug, Sauger mit H-Filter und Aufsatz für Quellabsaugung, Säcke für Asbest-Abfälle … | ja  teilweise  nein |  |
|  | Werden bei unerwartetem Auftreten von möglicherweise asbesthaltigen Materialien die Vorgesetzten benachrichtigt? | ja  teilweise  nein |  |