**Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Standardausrüstung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empfehlung | minimal | 1 Paar | Sicherheitsschuhe  (mind. S3, geschlossener Fersenbereich, Schutzkappe Stahl/Alu/Kunststoff) | http://www.rotex.ch/upload/tmp/572_300_6187_8040.jpgChaussure sécurité montante |
| 1 Paar | Gehörschutz (Pfropfen, Kapseln) | peltor%20optime%20I-khttp://catalogue.3m.eu/pcimages/4751/fullsize.jpg |
| 1 Stück | Schutzbrille | http://www.conrad.fr/medias/global/ce/8000_8999/8300/8320/8325/832573_LB_00_FB.EPS_1000.jpg |
| 1 Paar | Schutzhandschuhe | http://www.2mains.ch/images_gants/150 tricot enduit latex.jpg |
| 1 Paar | Atemschutz: Feinstaubmaske FFP3 |  |
| 1 Stück | Schutzhelm, bei Höhenarbeiten mit Kinnband |  |
|  | 1 Paar | Überkleider  Schutzanzüge: ………………………………………… |  |
|  | 1 Paar | Knieschoner |  |
|  | 1 Stück | Absturzsicherung PSAgA |  |

**Ausrüstung erhalten:**

Datum: Name / Unterschrift: