Manipulation de l’amiante

Remplie le :

Remplie par :

Pour l’objet :

**Reconnaître l’amiante, manipuler correctement l’amiante**

| Pos. | Description |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avant le début des travaux, est-il clarifié si des matériaux contenant de l’amiante doivent être manipulés ou éliminés ? | oui  en partie  non |  |
|  | Les collaborateurs sont-ils informés du résultat des clarifications ? | oui  en partie  non |  |
|  | Les collaborateurs ont-ils été formés pour :   * reconnaître l’amiante * manipuler correctement l’amiante | oui  en partie  non |  |
|  | Fait-on appel à des sociétés spécialisées lorsque de grandes quantités de fibres d’amiante dangereuses pour la santé risquent d’être libérées lors de la manipulation ou de l’élimination de matériaux contenant de l’amiante ? | oui  en partie  non |  |
|  | Des mesures de protection sont-elles prises lorsque de faibles quantités de fibres d’amiante dangereuses pour la santé risquent d’être libérées lors de la manipulation ou de l’élimination de matériaux contenant de l’amiante ? | oui  en partie  non |  |
|  | L’entreprise dispose-t-elle de l’équipement et du matériel nécessaires pour pouvoir manipuler l’amiante ?  Masques de protection respiratoire FFP3, combinaison de protection, aspirateur avec filtre H et dispositif d’aspiration à la source, sacs pour déchets amiantés… | oui  en partie  non |  |
|  | Les supérieurs sont-ils informés en cas de présence inattendue de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ? | oui  en partie  non |  |
|  | Les déchets contenant des matériaux à base d'amiante sont-ils correctement manipulés et éliminés ? | oui  en partie  non |  |