**Équipement de protection individuelle (EPI)**

Équipement standard

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recommandation | Au moins | 1 paire de | chaussures de sécurité  (au moins S3; talon fermé et coque en acier/aluminium/matière plastique) | http://www.rotex.ch/upload/tmp/572_300_6187_8040.jpgChaussure sécurité montante |
| 1 paire de | protections auditives (tampons auriculaires, coquilles) | peltor%20optime%20I-khttp://catalogue.3m.eu/pcimages/4751/fullsize.jpg |
| 1 paire de | lunettes de protection | http://www.conrad.fr/medias/global/ce/8000_8999/8300/8320/8325/832573_LB_00_FB.EPS_1000.jpg |
| 1 paire de | gants de protection | http://www.2mains.ch/images_gants/150 tricot enduit latex.jpg |
| 1 paire de | protections respiratoires: masque antipoussière FFP3 |  |
| 1 | Casque, avec jugulaire pour les travaux en hauteur |  |
|  | 1 | combinaison de  protection: ………………………………………… |  |
|  | 1 paire de | genouillères |  |
|  | 1 | Équipement de protection individuelle contre les chutes |  |

**Accusé de réception**

Lieu/date : Nom et signature du salarié :