**Lista di controllo: Strumenti di lavoro (attrezzi, macchine, apparecchi)**

Compilata il:

Compilata da:

Oggetto:

**In generale**

| Pos. | Descrizione |  | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Esiste una **dichiarazione di conformità** del fabbricante o del venditore per gli strumenti di lavoro (attrezzi, macchine, apparecchi) prodotti nel 1997 o successivamente? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 2
 | Esistono le **istruzioni per l'uso** e le **avvertenze di sicurezza** degli strumenti di lavoro e le stesse sono sempre a portata di mano sul posto di lavoro? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 3
 | Gli **utenti** sono **formati (addestrati, istruiti)** per lavorare correttamente con gli strumenti di lavoro?Le **formazioni** (corsi, istruzioni) sono **documentate**? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 4
 | I dipendenti vengono **sensibilizzati** una volta all'anno **per i pericoli** derivanti da dimenticanza, pigrizia e sottovalutazione dei pericoli? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 5
 | L'**osservanza delle regolamentazioni vigenti** è controllata e fatta rispettare dai superiori gerarchici? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 6
 | La **manutenzione** degli **strumenti di lavoro** viene effettuata regolarmente da personale qualificato secondo le indicazioni del fabbricante (attenersi alle direttive del fabbricante!)? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |

**Attrezzi manuali**

| Pos. | Descrizione |  | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Per l'acquisto di attrezzi manuali si tiene conto anche di aspetti ergonomici (ad es. forma delle impugnature adatta alla mano)? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 2
 | I manici e le impugnature degli attrezzi manuali sono* in buono stato
* correttamente inseriti negli attrezzi?
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 3
 | Gli utensili da taglio sono regolarmente affilati? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 4
 | Gli attrezzi manuali vengono puliti regolarmente? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 5
 | Il personale viene istruito a lavorare con gli attrezzi, in particolare con gli attrezzi speciali?Regole importanti per l'uso:* Uso corretto degli attrezzi
* Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
* Stoccaggio corretto
* Manutenzione degli attrezzi
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 6
 | Gli attrezzi manuali sono conservati in luoghi idonei?Le punte o i bordi di taglio degli attrezzi sono protetti durante lo stoccaggio? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 7
 | Si provvede sistematicamente a fare in modo che per lavorare non vengano utilizzati attrezzi danneggiati o usurati? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |

**Attrezzi elettrici a mano**

| Pos. | Descrizione |  | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Per l'acquisto di attrezzi elettrici a mano si tiene conto anche di aspetti ergonomici (ad es. forma delle impugnature adatta alla mano)? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 2
 | L'interruttore on/off delle macchine e il collegamento elettrico (cavo, spina) sono in buone condizioni?* Nessuna asportazione o rottura del connettore di contatto dei conduttori di protezione
* Nessuna spina spaccata, incrinata o modificata
* Nessun cavo danneggiato
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 3
 | Gli attrezzi elettrici a mano sono tuttora muniti del dispositivo di protezione in dotazione al momento dell'acquisto? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 4
 | Le mole sono dimensionate in funzione della potenza delle macchine (diametro, velocità di rotazione) e la loro data di scadenza non è ancora superata? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 5
 | Tutte le prolunghe e gli avvolgicavo sono in buone condizioni?* Nessun isolamento danneggiato
* Nessun collare di protezione segato o rotto
* Conduttore di protezione sulla spina e sul raccordo presente e non danneggiato
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 6
 | Gli apparecchi elettrici usati sui cantieri, all'aperto e in ambienti umidi funzionano solo tramite prese munite di dispositivi di sicurezza per correnti di guasto (protezione FI / RCD)? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 7
 | È garantito che le macchine difettose non saranno più utilizzate e immediatamente consegnate al responsabile della riparazione in azienda? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |

**Manutenzione**

| Pos. | Descrizione |  | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | I lavori di manutenzione sono pianificati con cura?* I pericoli sono stati individuati
* Le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono rispettate
* È stata incaricata una persona qualificata e istruita
* Sono stati impartiti ordini chiari
* È stata designata la persona responsabile
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 2
 | Si lavora secondo i piani?* Il personale esterno è stato istruito sulle peculiarità e regole di sicurezza valide in azienda
* Non si improvvisa
* Si utilizzano i mezzi ausiliari / DPI prescritti
* Il pronto soccorso è assicurato
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 3
 | Tutte le fonti di energia e i flussi di materiale sono interrotti e l'impianto è assicurato con un lucchetto personale prima di iniziare i lavori di manutenzione? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 4
 | È garantito che non vi siano pericoli derivanti da energie esistenti (ad es. energie idrauliche e pneumatiche, molle tese, carichi sollevati)? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 5
 | È garantito che non si corra alcun rischio di caduta dall'alto?Adottare le misure contro le cadute dall'alto nel seguente ordine:* scale di accesso e pianerottoli installati in modo fisso
* piattaforme di lavoro elevabili mobili, ponteggi mobili su ruote
* scale portatili
* dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto
 | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 6
 | Vengono impiegati solo professionisti per i lavori elettrici? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 7
 | Vengono adottate misure per prevenire incendi ed esplosioni (ad es. permesso di saldare)? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |
| 1. 8
 | Si provvede a un buon ricambio d'aria quando si lavora in spazi ristretti e le persone che lavorano da sole sono costantemente monitorate dall'esterno? | [ ]  sì[ ]  in parte[ ]  no |       |