Lista di controllo: Amianto nella pianificazione

Compilata il:

Compilata da:

per l'oggetto:

**Amianto nella pianificazione e direzione del progetto**

| Pos. | Descrizione |  | Osservazione |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L'edificio è più vecchio del 1990?  L'amianto è stato vietato nel 1990, con un periodo di transizione fino al 1995 per i tubi in fibrocemento, le guarnizioni delle flange e le guarnizioni dinamiche. | sì  no |  |
|  | Se più vecchio del 1990: è già stata fatta una perizia sull'amianto/sulle sostanze edili nocive?  Per ristrutturazioni di grande portata è necessaria una perizia professionale. Per piccoli lavori, prendete voi stessi un campione e fatelo analizzare. | sì  in parte  no |  |
|  | Se non è stata fatta: l'imprenditore deve provvedere alla perizia?  In caso di ristrutturazioni soggette a un permesso, il committente *deve* far redigere una perizia | sì  no |  |
|  | La perizia sull'amianto è completa?  Riguarda la parte da ristrutturare? Non risale a più di ca. 3 anni fa? In caso negativo: chi completa la perizia? | sì  no |  |
|  | Per i lavori è necessaria una ditta di bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva?  Vedi lista «Panoramica delle misure» o schede tecniche / promemoria della Suva | sì  no |  |
|  | In caso affermativo: i compiti sono chiari e le responsabilità regolate contrattualmente?  In genere è più semplice se la ditta che risana è assunta direttamente dal committente. | sì  in parte  no |  |
|  | In caso negativo: i collaboratori sono sufficientemente istruiti ed equipaggiati per eseguire i lavori? | sì  in parte  no |  |
|  | I rifiuti che includono materiali contenenti amianto sono provvisoriamente stoccati e adeguatamente smaltiti? | sì  in parte  no |  |