**Dispositivi di protezione individuale (DPI)**

Equipaggiamento standard

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raccomandazione | minimo | 1 paio | Calzature di sicurezza(min. S3, zona del tallone chiusa, puntale di protezione acciaio/alluminio/plastica) | http://www.rotex.ch/upload/tmp/572_300_6187_8040.jpgChaussure sécurité montante |
| 1 paio | Protezione dell'udito (tappi, capsule) | peltor%20optime%20I-khttp://catalogue.3m.eu/pcimages/4751/fullsize.jpg |
| 1 pezzo | Occhiali di sicurezza | http://www.conrad.fr/medias/global/ce/8000_8999/8300/8320/8325/832573_LB_00_FB.EPS_1000.jpg |
| 1 paio | Guanti protettivi | http://www.2mains.ch/images_gants/150 tricot enduit latex.jpg |
| 1 paio | Protezione delle vie respiratorie: maschera antipolvere fine FFP3 |  |
| 1 pezzo | Casco di sicurezza,per lavori in altezza con mentoniera |  |
|  | 1 paio | SoprabitiTute di protezione: ………………………………………… |  |
|  | 1 paio | Ginocchiere |  |
|  | 1 pezzo | Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto |  |

**Conferma di ricezione:**

Luogo / data: Nome e firma del dipendente: